上海市民防工程网格化系统运行标准

上海市民防工程网格化系统运行标准，包括：市级民防工程网格化管理系统、区级网格化中心民防网格管理模块、各区民防办的民防管理综合系统。

一、巡查检查的内容

全市范围内已竣工备案的民防工程，包括市直属、区属公用民防工程，以及全市非公用民防工程。按照民防工程的权属类型分为公用民防工程和非公用民防工程，分别实施对应的巡查、检查内容。

**（一）公用民防工程巡检、检查事件（22条）**

1、有无违反《上海市民防工程建设和使用管理办法》第二十七条（禁止行为）。

2、是否建立防护设施设备维护制度并落实。

3、内部装修是否通过消防审核、验收合格、备案。

4、是否建立安全评估制度并落实。

5、是否建立日常检查制度并落实。

6、安全管理负责人、安全管理人员是否经过培训并取得相应证书。

7、消防控制室、特种设备等岗位工作人员是否持证上岗。

8、有否制定突发事件处置流程并定期组织演练。

9、火灾自动报警系统运行是否正常。

10、自动喷淋灭火系统功能是否正常。

11、防火、防冻、防倒灌措施是否安全可靠。

12、战时风、水、电系统运行是否正常。

13、防护密闭门、密闭门、防爆波活门等设备设施是否齐全，密闭性能是否良好，启闭是否灵活。

14、消防水泵、防排烟风机、报警联动控制等设备是否处于自动控制状态。

15、室内消火栓箱、灭火器能否正常使用，配件是否齐全、完好。

16、应急疏散标志、应急照明是否完好。

17、疏散通道、安全出口是否存在上锁、被遮挡或被堵塞现象。

18、有无违反电气安全管理、操作使用规程或私接乱拉电线现象。

19、是否存在住宿、生产、经营、储存“三合一”或“四合一”现象。

20、有无黄、毒、赌等治安违法、违规行为。

21、工程结构是否完好，有无渗漏水，工程内部是否整洁。

22、是否发现其他违法违规行为。

**（二）非公用民防工程巡检、检查事件（8条）**

1、有无违反《上海市民防工程建设和使用管理办法》第二十七条（禁止行为）。

2、非公用民防工程使用有否备案登记。

3、是否建立防护设施设备维护制度并落实。

4、工程结构是否完好，有无渗漏水，工程内部是否整洁。

5、防护密闭门、密闭门、防爆波活门等设备设施是否齐全，密闭性能是否良好，启闭是否灵活。

6、防火、防冻、防倒灌措施是否安全可靠。

7、战时风、水、电系统运行是否正常。

8、是否发现其他违法违规行为。

二、市区两级巡查、检查流程

**(一)市级巡查**

市民防监督管理处通过网格化系统的监督检查模块委派网格监督员对全市民防工程监督检查（每年不少于350个次民防工程）。根据网格化的流程，市民防监督管理处制定计划下达巡查任务，网格监督员巡查发现的问题工程，通过手持终端上报立案，通过PC端派发至区民防管理所；区民防管理所安排人员进行处置发现有问题的工程，再通过手持终端上报反馈处置情况；市民防监督管理处核查处置情况，处置合格确认后结案。

**（二）市级检查**

市民防监督管理处通过网格化系统的安全检查模块委派网格监督员对市直属公用民防工程检查。根据网格化的流程，市民防监督管理处制定计划下达检查任务；网格监督员检查发现的问题工程，通过手持终端上报；处置人员按照时间节点处置发现有问题的工程，再通过手持终端上报反馈处置情况；市民防监督管理处核查处置情况，处置合格确认后结案。

**（三）区级检查**

区民防办通过网格化系统的安全检查模块委派网格监督员对区属民防工程进行工程检查。根据网格化的流程，民防工程管理所制定计划下达检查任务并报工程科备案；网格监督员检查发现的问题工程，通过手持终端上报立案；处置人员按照时间节点处置发现有问题的工程，再通过手持终端上报反馈处置情况；区民防办工程科或管理所核查处置情况，处置合格确认后结案。

三、民防工程网格化管理事件、部件

**（一）民防工程部件**

民防工程部件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类名称 | 编 码 | 小类名称 | 负责单位 | 具体要求 |
| 防护设施设备GY01 | GY01-01 | 防护密闭门 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、缺失、启闭不灵活、锈蚀、障碍物阻挡。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| GY01-02 | 密闭门 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、缺失、启闭不灵活、锈蚀、障碍物阻挡、密封条老化。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| GY01-03 | 防爆波活门 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、缺失、启闭不灵活、锈蚀、障碍物阻挡。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| GY01-04 | 超压排气阀 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、缺失、启闭不灵活、锈蚀、障碍物阻挡。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| GY01-05 | 人防风机 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、无法正常启动、缺失、风机房内存放和悬挂物品。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| 民防工程结构GY02 | GY02-01 | 民防工程口部 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、漏水、口部管理门损坏或缺失。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GY02-02 | 民防工程结构 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、漏水、结构钢筋外漏、墙皮脱落、有穿墙孔洞。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时；需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| 普通设施设备GY03 | GY03-01 | 普通风机 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、无法正常启动、缺失、风机房内存放和悬挂物品。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时；需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| GY03-02 | 水泵 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、无法正常启动、缺失。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时；需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| GY03-03 | 污水泵 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、无法正常启动、缺失。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时；需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| GY03-04 | 集水井 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：损坏、盖板或阀门缺失、堵塞、填埋、渗漏水。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时；需工程措施解决的3个工作日出具实施方案。 |
| 防汛设施设备GY04 | GY04-01 | 防汛器材 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：出入口部缺失驼峰、缺失防汛挡板、缺失沙袋、损坏或缺失排水泵。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GY04-02 | 水位指示器 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| 消防设施设备GY05 | GY05-01 | 喷淋 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、漏水。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-02 | 消火栓 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、漏水。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-03 | 消防泵 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、漏水。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-04 | 烟感报警器 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-05 | 火灾控制器 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、未处于自动状态。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-06 | 防火卷帘门和防火门 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、无法正常开启、障碍物阻挡、防火门未按规定常开或常闭。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-07 | 消防风机 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、无法正常启动、风机房内存放和悬挂物品。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-08 | 灭火器 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、过期、布局不合理。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-09 | 疏散指示器 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、布局不合理。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GY05-10 | 应急疏散标志、应急照明 | 市民防监督管理处、区民防办 | 上报情况：缺失、损坏、布局不合理。  处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |

**（二）民防工程事件**

公用民防工程事件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类名称 | 编 码 | 小类名称 | 处置完成时间 |
| 影响民防工程使用安全和效能：违反《上海市民防工程建设和使用管理办法》第二十七条（禁止行为）GYSJ01 | GYSJ01-01 | 向民防工程内排放废水、废气、倾倒废弃物 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| GYSJ01-02 | 擅自封堵民防工程口部、填埋民防工程 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ01-03 | 非法占用或入侵民防工程 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时。 |
| GYSJ01-04 | 损坏或拆除民防设施设备 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ01-05 | 在民防工程口部堆杂物、乱扔垃圾，破坏口部外道路路面 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ01-06 | 破坏民防工程内外结构，穿墙打洞不满足防护密闭要求的 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ01-07 | 工程结构有无渗漏水现象 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| 设施设备维护管理GYSJ02 | GYSJ02-01 | 防汛器材设施设备的维护管理，发生雨水倒灌等现象 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时。 |
| GYSJ02-02 | 消防设施设备的维护管理，防火、防冻措施的是否安全可靠 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时。 |
| GYSJ02-03 | 风机、水泵、集水井等设施设备是否运行正常 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ02-04 | 火灾自动报警系统是否正常报警 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ02-05 | 自动喷淋灭火系统功能是否正常 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ02-06 | 消防水泵、防排烟风机、报警联动控制等消防设备处于是否自动控制状态 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ02-07 | 室内消火栓箱、灭火器能否正常使用，配件是否齐全、完好 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ02-08 | 应急疏散标志、应急照明是否完好 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ02-09 | 疏散通道、安全出口是否存在上锁、被遮挡或被堵塞现象 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
|  | GYSJ02-10 | 战时风、水、电系统运行是否正常 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| GYSJ02-11 | 防护密闭门、密闭门、防爆波活门等防护设施设备是否齐全、密闭性能是否良好，启闭是否灵活 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| 安全管理GYSJ03 | GYSJ03-01 | 有无违反电气安全管理、操作使用规程或在民防工程内私接乱拉电线现象 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ03-02 | 有无在民防工程内存放易燃易爆物品，有无存放有毒有害、腐蚀性等危险品 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ03-03 | 在民防工程内是否存在“加工、仓储、住宿”三合一现象 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ03-04 | 在民防工程内是否进行“黄、毒、赌”等违法犯罪行为 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ03-05 | 有无其他安全生产等法律法规的行为 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| 制度落实  GYSJ04 | GYSJ04-01 | 是否建立防护设施设备维护制度并落实 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ04-02 | 内部装修是否通过消防审核、验收合格、备案 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ04-03 | 是否建立安全评估制度并落实 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ04-04 | 是否建立日常检查制度并落实 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ04-05 | 安全管理负责人、安全管理人员是否经过培训并取得相应证书 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ04-06 | 消防控制室、特种设备等岗位工作人员是否持证上岗 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| GYSJ04-07 | 是否制定突发事件处置流程并定期组织演练 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |

非公用民防工程事件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类名称 | 编 码 | 小类名称 | 处置完成时间 |
| 影响民防工程使用安全和效能：违反《上海市民防工程建设和使用管理办法》第二十七条（禁止行为）GYSJ01 | FGSJ01-01 | 向民防工程内排放废水、废气、倾倒废弃物 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时，工程性解决7个工作日。 |
| FGSJ01-02 | 擅自封堵民防工程口部、填埋民防工程 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| FGSJ01-03 | 非法占用或入侵民防工程 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时。 |
| FGSJ01-04 | 故意损坏或拆除民防设施、设备 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| FGSJ01-05 | 在民防工程口部堆杂物、乱扔垃圾，破坏口部外道路路面 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| FGSJ01-06 | 破坏民防工程内外结构，随意穿墙打洞 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| FGSJ01-07 | 工程结构有无渗漏水现象 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| 防护设施设备维护管理FGSJ02 | FGSJ02-01 | 战时风、水、电系统是否运行正常 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| FGSJ02-02 | 防护密闭门、密闭门、防爆波活门等防护设施设备是否齐全、密闭性能是否良好，启闭是否灵活 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时，需工程措施解决的7个工作日出具实施方案。 |
| FGSJ02-03 | 防火、防冻、防倒灌措施是否安全可靠 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，非工程措施解决48小时。 |
| 备案、制度落实  FGSJ04 | FGSJ04-01 | 是否办理使用备案 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |
| FGSJ04-02 | 是否建立防护设施设备维护制度并落实 | 处置时间：24小时内响应立案后，2小时到现场，措施解决48小时。 |